**Пожарная безопасность**

Здание МБДОУ детский сад № 56 города Белово общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1.

Здание двухэтажное, 2015 года постройки, II степени огнестойкости. Общая площадь здания 3239,3 кв. метров. Площадь подвала – 1153,0 кв. метров.

Наружные стены – кирпичные, толщиной 380 мм. Внутренние стены – кирпичные, толщиной 120 мм., перегородки кирпичные и гипсокартонные усиленные. Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля здания – металлическая. Лестницы – сборные железобетонные. Полы – бетонная стяжка, плитка, линолеум.

Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов.

Исходя  из  характеристики  помещений    МБДОУ детский сад № 56 города Белово, оборудованных  пожарной  сигнализацией, особенностей  развития  возможного пожара,  а также  с целью  раннего  его  обнаружения предусмотрена  защита помещений:

В помещениях установлены автоматические пожарные извещатели (дымовые) ИП 212-45 в количестве 231шт., (тепловые) ИП 114-5-А2 в количестве 4 шт.

Имеются 14 эвакуационных выходов. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов

На путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели ИПР-55 в количестве 18 штук. Приемно-контрольный прибор: Сигнал - 20М - 2 шт., Гранит – 3 с УК – 1шт., пульт управления и контроля: С-2000М – 1шт., Блок питания: СКАТ 1200 И7 – 3шт. Оповещатели: Световые табло Люкс -12 – 19шт., звуковые ПКИ -1 Колибри -37шт., а также извещатель охранный разбития стекла Арфа-88 штук и извещатели охранные магнитноконтактные: ИО 102-16\2 – 247 шт., ИО 102-26 – 28 штук.

Световое, речевое и звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги «Пожар», табло «ВЫХОД» предусмотрено постоянно горящим, а при сигнале «Пожар» начинает прерывисто мигать.

В МБДОУ № 56 заключен  договор  со специализированной организацией,  имеющей соответствующую  лицензию  на  обслуживание

АПС.

Имеется внутренний противопожарный водопровод, согласно проекту в здании детского сада предусмотрено 16 шкафов с пожарными рукавами и огнетушителями ОП - (10) 3 - 32 шт., а также учреждение оборудовано системой пожаротушения на чердаке. Для этого на чердаке установлены 4 пожарных шкафа, где находятся пожарные стволы с кранами. Управление подачи воды осуществляется со 2 этажа через 4 ПЗУ (пожарно-запорных устройства) при помощи ручного управления.

В целях соблюдения пожарной безопасности разработана и согласована Декларация пожарной безопасности

Поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители (57 штук), ежегодно проводится перезарядка

Получено заключение №4 от 03.02.2016г о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности